(module Elabdev:ALS_TR8_SMT (layer F.Cu) (tedit 5CCD2B42)
  (descr "Phototransistor SMD, square (rectangular) end terminal")
  (tags diode)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.43) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ALS_TR8_SMT (at 0 1.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0.85 -0.4) (end -0.55 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.55 -0.4) (end -0.85 -0.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.85 -0.1) (end -0.85 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -0.85 0.4) (end 0.85 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.85 0.4) (end 0.85 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 0.8 -0.735) (end -1.485 -0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.485 -0.735) (end -1.485 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.485 0.735) (end 0.8 0.735) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.48 0.73) (end -1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.48 -0.73) (end 1.48 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.48 -0.73) (end 1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.48 0.73) (end -1.48 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Sensor_Optical.3dshapes/ALS_TR8_SMT.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
