(module Elabdev:Millmax_Pogopin_2x4_P2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5F6E1880)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 3 -4 unlocked) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Millmax_Pogopin_2x4_P2.54mm (at 0 4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -2.54) (end -5.08 2.54) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 2.54) (end 5.08 2.54) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 2.54) (end 5.08 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -2.54) (end -5.08 -2.54) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.5 1.5) (end -4 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.5 -3) (end -5.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.5 -3) (end 5.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 3) (end 5.5 -3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.5 3) (end -4 3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 smd circle (at -3.81 -1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd circle (at -1.27 -1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd circle (at 1.27 -1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd circle (at 3.81 -1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd circle (at 3.81 1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 1.27 1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd circle (at -1.27 1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd circle (at -3.81 1.27) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
